**资料检核需求表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备** | **石灰投加系统** | **日期** |  |
| **公司名称** |  |
| **公司地址** |  |
| **项目地址** |  |
| **联络人** |  | **手机** |  | **邮箱** |  |
| **石灰原料** | 生石灰 | 密度0.75 | 粉状 |  |
| 熟石灰 | 密度0.5 | 粉状 | √ |
| **粉体消耗量** |  | Kg/h | 连续匀速投加/其他模式 |  |
| **料仓容积** |  | m³ | 存满用天数 | 天 | 材质:Q235/不锈钢 |
| **料仓称重** |  | 是/否 | 料仓料位监测 |  | 模拟量/位置开关量 |
| **配浆罐** | 浓度 | % | 水源压力 | MPa | 材质:Q235/不锈钢 |
| **储浆罐容积** |  | m³ | 液仓监测方式 |  | 材质:Q235/不锈钢 |
| **投加泵流量** |  | m³/h | 扬程 | 米 | 输送距离 |
| **自动化控制** | PLC+模块+触摸屏品牌：西门子 | 其他主要元件品牌：施耐德 | 电控柜 | 材质:碳钢喷涂/不锈钢 |
| **设备场所** | ①料仓 | 推荐：室外 | ②配制罐；③储存罐；④泵；⑤电控柜 | 推荐：室内 | 如果放置室外，是否有遮阳棚？ |
| **电源、气源** | 380/220 | V | 仪表气源 | MPa | 消耗量：0.2m³/min |
| **其他说明** | **关键部件**品牌要求：**□**进口；**□**国产优质；**□**国产一般。 |

上述数据表信息是供货商设计依赖的重要依据参考，请如实填写。如有其它说明，情尽可能详细。 感谢合作！

**上海派因环境工程设备有限公司 王经理13386035159**

**影响设备价格的*主要因素*：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **因素** | **备注** |
| **1** | **设备尺寸大小** | 系统中每一台设备都有涉及大小 |
| **2** | **设备材质** | 碳钢、合金钢、不锈钢（多种）、非金属 |
| **3** | **防腐处理方式** | 油漆（种类很多）、衬塑、衬胶 |
| **4** | **关键产品品牌要求****□**进口；**□**国产优质；**□**国产一般 | 除尘器、安全阀、破拱设备、计量设备、螺旋输送、电机、减速机、料位、流量计 |
| **5** | **对精密度的过分要求** | 浓度、重量、压力 |
| **6** | **自动化控制要求** | 防爆、柜体材质、元器件品牌、控制要求 |
| **7** | **供货范围、界限** | 设备范围、安装、技术指导、培训 |